C.d.C.F.

Fonctions | Caractéristiques des fonctions
Critères d'appréciation | Niveau | Flexibilité
FS1 :Transporter une personne d'un endroit à un autre, sur différents types de terrains lisses. | - Déplacement sur différentes surfaces - Vitesse max - Autonomie - Masse de l’utilisateur | - Asphalte, Ciment. - 15 km/h - 10 km mini - 100kg maximum | 0 5% 5% 20%
FS2 :Etre transportable à la main ou dans le coffre d'une voiture. | -Se ranger dans un coffre de voiture - Masse | Dimensions L 900 x l 300 x h 200 mm max 20 kg maximum | 10% 20%
FS3 :Alimenter en énergie électrique | - Recharge des batteries | - prise secteur 230V , temps de recharge 6h maxi | 5%
FS4 :Résister aux milieux extérieurs | - Durée de vie - Résistances extérieures - Milieu d'utilisation | - 1000 heures - Pendant 1an : 0 pic de rouille > 0,2mm Moins de 10 pics /cm² - Sec et légerement humide | 10% 0 0
FS5 : Respecter les normes | - Normes de circulation routière - Norme de sécurité pour l’utilisateur - Normes de recyclage | - Interdiction de rouler sur la voie publique - Aucun élément tranchant - ISO 14001 | 0 0 0
FS6 :Etre agréable au regard | - Design du modèle - Couleurs - Nom du produit | - Forme originale - 4 couleurs maxi - 20% mini de la surface de la planche | 100% 50% 0
FS7 : Permettre une maintenance aisée | - Remplacement des pièces | - courroie et pièces d'usure: 70 heures sans outillage particulier. - Disponibilité des pièces de rechange | 10%