Chaîne d'information

1) QUELLES SONT LES INFORMATIONS A ACQUERIR ? 1.1) Les grandeurs physiques à acquérir : Elles représentent l’état de la matière d’œuvre du système (Niveau énergétique de batterie,…) ou l’état de l’environnement extérieur (Commande de l’accélération...)

Voici quelques exemples :

Une position | Une vitesse | Une pression | Intensité lumineuse
Position du pont | Vitesse d’un véhicule | Pression de l’air | Taux de lumière

1.2) Les consignes :

L’utilisateur communique avec le système par l’intermédiaire des consignes.

Voici quelques exemples :

E : Consignes d’exploitation (Marche, arrêt …)

R : Consignes de réglages (Sélecteur de vitesse, …)

C : Consignes de configuration (Mode automatique / Mode pas à pas / Mode manuel …)

2) COMMENT ACQUÉRIR LES INFORMATIONS ?

Le composant permettant d’acquérir des grandeurs physiques est un capteur. Il va saisir

la grandeur physique puis la convertir en une image informationnelle pour la fonction

TRAITER.

2.1) Quels sont les types d’image informationnelle ?

Information Logique

Information analogique

Information numérique

2.2) Présentation des différents capteurs :

2.2.1) Les détecteurs à contact :

Détecteur électromécanique de position: appelé aussi interrupteur de position, il est surtout employé pour assurer la fonction détecter les positions . Il est constitué de microcontacts placés dans un corps de protection et muni d'un système de commande ou tête de commande.

Symbole :

2.2.2) Les détecteurs sans contact

Ce type de capteur est caractérisé par l'absence de liaison mécanique entre le dispositif

de mesure et l'objet à détecter. L'objet est donc à proximité du capteur mais pas en

contact contrairement à un détecteur de position.

Les avantages de ce type de détecteur sont :

- Pas d’usure ; possibilité de détecter des objets fragiles…
- Détecteur statique (Pas de pièces en mouvement).
- Très bonne tenue à l’environnement industriel : atmosphère polluante

Détecteur inductif : La technologie des détecteurs de proximité inductifs est basée sur la variation d’un champ magnétique à l’approche d’un objet conducteur du courant électrique. Symbole : |

Détecteur capacitif : Le fonctionnement du détecteur de proximité capacitif est basé sur la variation d’un champ électrique à l’approche d’un objet quelconque. Son domaine d'application est limité à la détection des liquides car son coût est élevé.

Symbole:

Détecteur photoélectrique : Il se compose essentiellement d'un émetteur de lumière associé à un récepteur photosensible.

|  |  | Symbole :
Objet : | Télécommande | Lumière extérieur |
Emetteur : | Infrarouge | Lumière |
Récepteur : | Infrarouge | LDR |

Le détecteur photoélectrique porte aussi le nom de barrière lumineuse. Pour réaliser la

détection d'objets dans les différentes applications, 3 systèmes de base sont proposés :

- Système barrage

- Système réflexe

- Système proximité

Détecteur à Ultrason :

Ce capteur peut remplacer dans certaines applications le capteur inductif et capacitif et peut détecter des objets jusqu’à quelques mètres. Le capteur peut détecter tout type de matériau sauf les objets absorbant les ondes sonores tel que la ouate, le feutre,….

Il faut éviter les courants d’air qui détournent le signal de l’émetteur au récepteur ultrason.

Interrupteur à Lame Souple :

Un interrupteur à lame souple (ILS) est constitué d'un boîtier à l'intérieur duquel est placé un contact électrique métallique souple sensible aux champs magnétiques. Lorsque le champ est dirigé vers la face sensible du capteur le contact se ferme.

Ce type de capteur est utilisé pour contrôler la position d'un vérin.

Symbole :

3) COMMENT TRAITER LES INFORMATIONS?

La fonction TRAITER est essentielle pour les systèmes nécessitant rapidité d’exécution et

flexibilité. Cette partie commande est souvent à base d’électronique et d’informatique.

Voici quelques exemples :

Les cartes à microcontrôleurs : Ceux sont des cartes électroniques disposant de microprocesseur et de tous les périphériques nécessaires au traitement de l’information. La programmation est effectuée en langage assembleur ou langage évolué (Exemple : Pascal,…)

Les fonctions logiques de bases : Ceux sont des circuits intégrés produits en industrie pour réaliser des fonctions logiques de base (NON, OU et ET, …) |

Les Automates Programmables Industriels : L’automate programmable industriel (API) est une machine qui est destiné à piloter en temps réel une machine dans le monde industrielle, L’API réalise des taches qui ont été prédéfinies dans un grafcet. |

4) COMMENT COMMUNIQUER LES INFORMATIONS?

L’utilisateur reçoit des informations par l’intermédiaire de messages

sous la forme d’un :

Signal lumineux (Alimentation de l’E-skate, …) |
Signal sonore (Batterie faible, …) |
Signal visuel (Chiffre sur un afficheur numérique) |

5) QUELS SONT LES TYPES D’ORDRES ENVOYES A LA CHAINE D’ENERGIE ?

Les ordres sont destinés à commander la chaîne d’énergie à l’aide de :

- Commande Tout Ou Rien

- De liaison utilisant le mode de transmission série

- De liaison utilisant le mode de transmission parallèle

- De commandes analogiques