Notices techniques

Caractéristiques techniques :

> - 2 plateaux concaves munis de pavés (pad) de traction en ABS , pour une bonne adhèrence et articulé grace à une barre de torsion pour une bonne maniabilité .

> - Roues pivotantes à 360°

> - Roue : diamètre 77mm en uréthane, dureté 85A shore

> - Roulements : ABEC 5

> - Masse maximum du waveboarder : 113 kg (250lbs)

> - Age mini du waveboarder : 8 ans

> - Eviter son utilisation la nuit, en milieu humide, sur le sable, sur terre battue.

Dimensions :

- Encombrement : l 860 mm x L 230 mm x H 110 mm

- Masse : 3,5 kg

Le waveboard, se compose d'un plateau articulé en son milieu par une barre de torsion .

Les deux parties ainsi formées possèdent chacune une seule roue.

Ces roues, du type de celles que l'on peut trouver sur les roller, peuvent tourner sur 360°,

ce qui offre au "waveboarder" des sensations proches de celles d'un snowboarder.

Celles-ci sont orientée par rapport à la planche de manière à augmenter la stabilité du skateur.

L'avantage par rapport au classique skateboard est qu'il est possible d'avancer

sans mettre le pied à terre et de pouvoir tourner plus rapidement.

En effet, il suffit de faire un mouvement alterné des pieds sur chaque demi-planche pour avancer.