Notices techniques

Caractéristiques techniques :

> - Vitesse : 12km/h

> - Autonomie : 12km.
> - Puissance moteur : 150w.
> - Batterie : 24v – 5A/H
> - Temps de charge : 3h
> - Type de roue : PU
> - Poids : Environ 10kg.

> - Emetteur : Télécommande Haute Fréquence : modulation FM

> - Récepteur : FM embarqué sur le skate

> - Traitement des informations : microcontroleur 16C711

- Etanchéité quasi parfaite du moteur, du contrôleur et du bloc batterie, évitant de griller l’électronique en cas d’utilisation sur route mouillée.

- Plateau en érable, verni de plusieurs couches anti UV, assurant une longévité inégalée

- Possibilité de choisir le type de roue ou de pneu, en fonction de son utilisation.

Dimensions :

> o Longueur : 86cm
> o Largeur : 27cm
> o Hauteur : 18cm
> o Diamètre de roues : 8,5cm
> o Largeur des roues : 4,5cm

Caractéristiques de l'E-Skate point de vue "Energie"