C.d.C.F.

Fonctions | Caractéristiques des fonctions
Critères d'appréciation | Niveau | Flexibilité
FS1 :Transporter une personne d'un endroit à un autre, sur différents types de terrains lisses. | - Déplacement sur différentes surfaces - Masse de l’utilisateur | - Asphalte, Ciment. - 110 kg maximum | 0 10%
FS2 :Etre transportable à la main ou dans le coffre d'une voiture. | - Se ranger dans un coffre de voiture - masse | Dimensions L 900 x l 300 x h 130 mm max 3 kg maximum | 5% 20%
FS3 :Résister aux milieux extérieurs | - Durée de vie - Résistances extérieures - Milieu d'utilisation | - 1 an - Pendant 1an : 0 pic de rouille > 0,2mm Moins de 10 pics /cm² - Sec à légerement humide | 10%
FS4 : Respecter les normes | - Normes de circulation routière - Norme de sécurité pour l’utilisateur - Normes de recyclage | - Interdiction de rouler sur la voie publique - Aucun élément tranchant, age mini (8ans) - ISO 14001 | 0 0 0
FS5 :Etre agréable au regard | - Design du modèle - Couleurs - Nom du produit | - Forme originale - 4 couleurs maxi - 20% mini de la surface de la planche | 100% 50% 0